[bookmark: OLE_LINK2]预算工程量
	工程名称
	矿建分公司零星维修工程

	李村项目部
1.基面清理找平：352.84㎡
2.新铺沥青：24.698m³
潞盾一队
1.大门口塌陷区维修：24平方米（20cm厚）
2.更换110㎜PE管1米，110㎜PE弯头4个，PE110㎜法兰头1对，110法兰一对。
3.院内水管漏水维修：破除混泥土地面16平方米；更换50㎜PE管1米，50㎜PE弯头2个，PE50㎜法兰头1对，50法兰一对。
4.澡堂管道：地面管道(DN80镀锌钢管供水）109.5m；(DN50镀锌钢管供水）109.5m
4.1支架基础开挖：0.75m³，
4.2商砼基础：0.75m³，
4.3管道支架（10#槽钢）：1873.31kg；过道龙门架横梁（63#角钢）：705.37kg。
4.4水管安装（DN80镀锌钢管供水管）：109.5m；（DN50镀锌钢管回水管）109.5m。水管做室外保温109.5米；安装DN80蝶阀1个，安装DN80止回阀1个。
4.5安装室内PPR50回水管20m。
4.6安装SG80-160 流量 50m³/h，扬程 32m功率 7.5KW离心循环泵2台；电线YJV4*10㎜电缆线30米；PVC 40穿线管30米。
5.空气能清洗：
5.1更换30吨软化水除垢机。
5.23台空气能清洗（清洗液清洗2遍，盐水清洗一遍）。
5.3水箱清洗（清洗液清洗2遍，盐水清洗1遍）。
5.4加装空气能控制面板（信号线50米，）。
5.5管道改装（辅材，DN80镀锌钢管40米，更换DN80闸阀2个，三通3个，保温40米，加热带40米，DN80软连接2个，温控器）。
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	5.6新换配电箱（600mm*800mm室外配电箱一个，漏电保护器250A1个,100A空开3个，水泵接触器3个）。
5.7更换2#空气能主机主板一块。
5.8更换15吨水箱（2个).）
5.9更换空气能主机进出水DN50蝶阀6个，进出水DN50软链接6个
5.10更换电线桥架100㎜*100㎜，45米。
5.11.安装SG80-160 流量 50m³/h，扬程 32m功率 7.5KW变频循环泵1台。
6.办公楼室内卫生间暖气维修：
6.1暖气维修
6.2二楼东卫生间换：
(1).更换1个水龙头（DN20）
(2).拆除8米PVC110下水管，新安装8米PVC110下水管
(3).更换4套小便池手动开关和4套排水管，3套洗手池排水管，1套拖布池排水管。
6.3二楼西卫生间：
(1).拆除PVC110排水管6米，新安装PVC110排水管6米，
(2).拆除小便器2个，更换新小便池2个，拖布池一个
(3).更换4套小便池手动开关+四套排水管，(更换DN20)3套洗手池水龙头+排水管4根
(4).更换大便器+水箱
6.4一楼西卫生间
(1).更换PVC110排水管15米。更换小便器4套开关+4套下水管
(2).更换洗手池（DN20）3套水龙头+3套排水管，更换拖布池下水管一套
(3).更换大便器3套水箱3个
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	6.5一楼东卫生间
(1).更换PVC 110管15米，
(2).更换小便器2个，4个开关4个下水管，
(3).洗手池水龙头3，下水管3套，拖布池下水管一套，更换大便器3套+水箱3个。
(4).更换澡堂DN20闸阀60个。
6.6安装卫生间100L热水器三台。
7. 房顶更换维修树：
7.1澡堂屋顶更换树脂瓦＝30㎡，更换脊瓦10米。
7.2办公楼顶更换树脂瓦宽20㎡。。
7.3更换库房房顶树脂瓦：119㎡
8.洗衣房拆除安装：
8.1拆除卫生间蹲便台1.487m³;拆除蹲便池水泥板4.96㎡;拆除卫生间隔断4.96㎡，地面水泥板18㎡，拆除岩棉板7.14㎡，拆除塑钢窗1.21㎡。
8.2地面回填商砼9m³
8.3安装岩棉板7.14㎡，安装塑钢窗1.21㎡，安装60w换气扇一个。
8.4安装洗衣设备主电源线YJV3*35+1*10（30米）pvc50穿线管（20米）配电箱40*50一个，设备电源线yjv3*16（15米）pvc32穿线管10米，空调线4²（40米）pvc20穿线管25米，监控信号线50米，pvc20穿线管40米
8.5储物柜1.6*2.05*0.3两个，
8.6卫生间地面更换花纹钢板604.5kg,
8.7维修卫生间蹲便水箱4个，维修门厅吊顶板7.56㎡。  
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	五阳项目部
1.钢结构房拆除：拆除钢架2937.32kg；拆除10cm岩棉板242.5㎡；拆除24砖墙3.424m³。
2.硬化院面破碎外运（15公里）：2449㎡。
3.场地修整回填（30cm）：2449㎡。
4、办公区暖气拆除：拆除更换813型暖气片（26片）33组，拆除DN25闸阀33*2=66个，拆除DN25镀锌管长0.6m*33*2=39.6m；拆除主供水、回水截止阀（DN100)2个。
5.餐厅拆除更换813型暖气片（26片）6组，组装813型暖气片（14片）2组，更换DN25闸阀8*2=16个，更换主管道DN65（单价650）截止阀2个，更换DN25镀锌管长0.8米*8*2=12.8m。
6拆除过道、宿舍吸顶灯30个，灯口30个，更换公牛LED节能灯（40w)30个，公牛灯口30个。
7更换水泵：拆除更换深井水泵一台，拆电缆200米（4*6mm²），拆保护器一个，25T吊车两台班，
8.办公房屋顶维修：
8.1人工切除（10㎝厚）23.7㎡；岩棉板包边（6㎜）43.45㎡
8.2钢架支撑（40*60*2.5镀锌方管585.87kg；檩条（40*60*2.5镀锌方管）1706.4kg。
8.3新作彩钢单瓦（6㎜厚）406.85㎡。单板脊瓦包边（6㎜）19.92㎡
9.办公区房后防水皮带：112㎡。
[bookmark: _GoBack]10.库房房顶：
10.1人工切除（10㎝厚）13.35㎡；岩棉板包边（6㎜）48.95㎡
10.2钢架支撑538.3kg；檩条1602kg。
10.3彩钢单瓦（6㎜厚）382.7㎡；单板脊瓦包边21.4㎡
11库房后防水皮带：长48米*宽1.5米=72㎡




