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个老旧小区改造项目工程总承 工程包（EPC）一标段










招 标 工 程 量 清 单













招  标  人：                           
(单位盖章)








造价咨询人：                           
(单位盖章)








年   月    日

封— 1
	
	


鑫涛小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1





	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
001
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	1181.3
	
	
	

	

2
	
011607001
001
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

1146.9
	
	
	

	
3
	011101006
001
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
1146.9
	
	
	

	

4
	
010902001
001
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

1181.3
	
	
	

	

5
	
011001001
001
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

1146.9
	
	
	

	

6
	

010902002
001
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

1146.9
	
	
	

	
	
	车棚
	
	
	
	
	
	

	7
	01B001
	拆除原旧车棚
	1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚）
	m2
	45
	
	
	

	8
	010101004
001
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	10.56
	
	
	

	9
	010103001
001
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	7.12
	
	
	

	10
	010501003
001
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.82
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
11
	010501001
001
	
垫层
	1.部位:基础垫层
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
	
m3
	
0.62
	
	
	

	12
	010515001
001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: φ10以内
	t
	0.504
	
	
	

	13
	010515001
002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢  业14以内
	t
	0.132
	
	
	

	
14
	010516002
001
	
预埋铁件
	1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24
	
t
	
0.105
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	15
	01B002
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	16
	011702001
001
	基础
	1.基础垫层 木模板
	m2
	2
	
	
	

	17
	011702001
002
	基础
	1.独立基础 木模板
	m2
	12.8
	
	
	

	18
	011704001
001
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


鑫涛小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
001
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	458.59
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
001
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	1528.63
	
	
	

	
3
	040201020
001
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
1528.63
	
	
	

	

4
	

040203007
001
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

1528.63
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


鑫涛小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
001
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







9
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
001
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	18.04
	
	
	

	3
	040103001
001
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	5.49
	
	
	

	4
	040103001
002
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	7.54
	
	
	

	5
	040305001
001
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	4.57
	
	
	

	6
	040803007
001
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	113.4
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
002
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







8
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
002
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	33.49
	
	
	

	9
	040103001
003
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	8.71
	
	
	

	10
	040103001
004
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	19.21
	
	
	

	
11
	040305001
003
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
4.75
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


鑫涛小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	1
	041001009
001
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





2
	





040504001
003
	





砌筑井
	

1.种类、规格:DN100、 DN125
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





2
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	




3
	




040504002
001
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


鑫涛小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
001
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

7
	
	
	

	

2
	
030404017
001
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

3
	
030404017
002
	

配电箱
	1.名称:FZ1
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

4
	
030404017
003
	

配电箱
	1.名称:FZ2
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	5
	030404016
001
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	6
	
	
	

	
6
	
030411001
001
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De100
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
36.82
	
	
	

	
7
	
030411001
002
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
195.43
	
	
	

	

8
	
030408001
001
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*120
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

49.34
	
	
	

	本页小计
	
	





	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	

9
	
030408001
002
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

189.1
	
	
	

	

10
	
030408001
003
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*50+1*25
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

48.93
	
	
	

	

11
	
030408006
001
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

16
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


鑫涛小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
003
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
153.6
	
	
	

	
2
	
030411001
004
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
219.66
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


鑫涛小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	031001002
001
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
104.6
	
	
	

	2
	031003014
001
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	1
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



3
	



03B009
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	


4
	

031001002
002
	


钢管
	1.安装部位:室外
2.介质:热水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN100
5.连接形式:焊接
6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗
	


m
	


104.6
	
	
	

	
5
	031201001
001
	
管道刷油
	1.除锈级别:轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆两道
	
m2
	
37.46
	
	
	

	

6
	
031208002
001
	

管道绝热
	1.绝热材料品种:离心玻璃棉
2.绝热厚度:45mm
3.管道外径: φ133mm以下
	

m3
	

2.01
	
	
	

	7
	031208007
001
	防潮层、保护层
	1.类型:保护层
2.材质:玻璃丝布
	m2
	65.07
	
	
	

	
8
	
031003003
001
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
9
	
031003003
002
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
10
	031003001
001
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
11
	031003001
002
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
12
	031003001
003
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	

13
	
031002003
001
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 100
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


鑫涛小区--电瓶车棚
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：鑫涛小区--电瓶车棚
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030404017
004
	
配电箱
	1.名称:CDZ
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底边距地1. 8m
	
台
	
1
	
	
	

	
2
	030412001
001
	
普通灯具
	1.名称:带延时开关吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
	
套
	
2
	
	
	

	
3
	
030411001
005
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
20.14
	
	
	

	
4
	
030411001
006
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配
	
m
	
8.06
	
	
	

	

5
	
030408001
004
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

25.75
	
	
	

	

6
	
030408001
005
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-2*2.5
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

10.47
	
	
	

	

7
	
030408006
002
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:三芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

4
	
	
	

	

8
	
030408006
003
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:两芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
002
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	486.17
	
	
	

	

2
	
011607001
002
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

469.97
	
	
	

	
3
	011101006
002
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
469.97
	
	
	

	

4
	
010902001
002
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

486.17
	
	
	

	

5
	
011001001
002
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

469.97
	
	
	

	

6
	

010902002
002
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

469.97
	
	
	

	
	
	车棚
	
	
	
	
	
	

	7
	01B008
	拆除原旧车棚
	1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚）
	m2
	30
	
	
	

	8
	010101004
002
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	7.92
	
	
	

	9
	010103001
002
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	5.34
	
	
	

	10
	010501003
002
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.12
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
11
	010501001
002
	
垫层
	1.部位:基础垫层
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
	
m3
	
0.47
	
	
	

	12
	010515001
003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: φ10以内
	t
	0.378
	
	
	

	13
	010515001
004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢  业14以内
	t
	0.099
	
	
	

	
14
	010516002
002
	
预埋铁件
	1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24
	
t
	
0.079
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	15
	01B009
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	16
	011702001
003
	基础
	1.基础垫层 木模板
	m2
	1.5
	
	
	

	17
	011702001
004
	基础
	1.独立基础 木模板
	m2
	9.6
	
	
	

	18
	011704001
002
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
002
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	92.7
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
002
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	309
	
	
	

	
3
	040201020
002
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
309
	
	
	

	

4
	

040203007
002
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

309
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
004
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
003
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	4.29
	
	
	

	3
	040103001
005
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.3
	
	
	

	4
	040103001
006
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	1.79
	
	
	

	5
	040305001
004
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	1.08
	
	
	

	6
	040803007
002
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	35.74
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
005
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
004
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	9.41
	
	
	

	9
	040103001
007
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	2.45
	
	
	

	10
	040103001
008
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	5.4
	
	
	

	
11
	040305001
006
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
1.33
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
005
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	28.91
	
	
	

	2
	040103001
009
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	17.38
	
	
	

	3
	040103001
010
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	4.47
	
	
	

	
4
	040305001
007
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
6.3
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
002
	拆除井
	1.拆除井
	座
	2
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
006
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
006
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	63.82
	
	
	

	2
	040103001
011
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	11.95
	
	
	

	3
	040103001
012
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	36.94
	
	
	

	
4
	040305001
008
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
9.13
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
003
	拆除井
	1.拆除井
	座
	7
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





6
	





040504002
002
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





7
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
007
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	32.19
	
	
	

	2
	040103001
013
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	0.23
	
	
	

	3
	040103001
014
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	23.89
	
	
	

	
4
	040305001
009
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
5.58
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
004
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	2
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




6
	




040504009
001
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




2
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	7
	041001009
005
	拆除井
	1.拆除井
	座
	2
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	










	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





8
	





040504002
003
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
008
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	40.12
	
	
	

	2
	040103001
015
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	11.23
	
	
	

	3
	040103001
016
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	10.61
	
	
	

	
4
	040305001
010
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
7.89
	
	
	

	5
	040305001
011
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	10.17
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
006
	拆除井
	1.拆除井
	座
	2
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
007
	





砌筑井
	

1.种类、规格:DN70、DN 80
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





1
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	




8
	




040504002
004
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
002
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

4
	
	
	

	

2
	
030404017
005
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	3
	030404016
002
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	2
	
	
	

	
4
	
030411001
007
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
54.7
	
	
	

	

5
	
030408001
006
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

68.64
	
	
	

	

6
	
030408006
004
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
008
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
48.31
	
	
	

	
2
	
030411001
009
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
66.14
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
001
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
54.5
	
	
	

	
2
	
031001006
002
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
5
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
003
	


塑料管
	
1.材质:PE100级给水管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


54.5
	
	
	

	


4
	


031001006
004
	


塑料管
	
1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


5
	
	
	

	
5
	031003003
003
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
6
	031003003
004
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
3
	
	
	

	
7
	030804014
001
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
6
	
	
	

	
8
	031003013
001
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
2
	
	
	

	本页小计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
005
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
65.7
	
	
	

	
2
	031001006
006
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
10
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
001
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


65.7
	
	
	

	


4
	

031001006
007
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


10
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
008
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
31
	
	
	

	
2
	
031001006
009
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
14
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
002
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


31
	
	
	

	


4
	


040501004
003
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


14
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	031001002
003
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
57.4
	
	
	

	2
	031003014
002
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN65
	组
	1
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



3
	



03B038
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	


4
	

031001002
004
	


钢管
	1.安装部位:室外
2.介质:热水
3.材质:焊接钢管
4.规格:DN100
5.连接形式:焊接
6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及冲洗
	


m
	


57.4
	
	
	

	
5
	031201001
002
	
管道刷油
	1.除锈级别:轻锈
2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹漆两道
	
m2
	
13.62
	
	
	

	

6
	
031208002
002
	

管道绝热
	1.绝热材料品种:离心玻璃棉
2.绝热厚度:45mm
3.管道外径: φ133mm以下
	

m3
	

0.87
	
	
	

	7
	031208007
002
	防潮层、保护层
	1.类型:保护层
2.材质:玻璃丝布
	m2
	28.76
	
	
	

	
8
	031003003
005
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
9
	031003003
006
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
10
	031003001
004
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
11
	031003001
005
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
12
	031003001
006
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	

13
	
031002003
002
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 65
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


农业推广小区--电瓶车棚
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：农业推广小区--电瓶车棚
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030404017
006
	
配电箱
	1.名称:CDZ
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底边距地1. 8m
	
台
	
1
	
	
	

	
2
	030412001
002
	
普通灯具
	1.名称:带延时开关吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
	
套
	
2
	
	
	

	
3
	
030411001
010
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
38.02
	
	
	

	
4
	
030411001
011
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配
	
m
	
8.06
	
	
	

	

5
	
030408001
007
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

44.07
	
	
	

	

6
	
030408001
008
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-2*2.5
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

10.47
	
	
	

	

7
	
030408006
005
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:三芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	

8
	
030408006
006
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:两芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
004
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	802.9
	
	
	

	

2
	
011607001
004
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

770.43
	
	
	

	
3
	011101006
004
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
770.43
	
	
	

	

4
	
010902001
004
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

802.9
	
	
	

	

5
	
011001001
004
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

770.43
	
	
	

	

6
	

010902002
004
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

770.43
	
	
	

	
	
	车棚
	
	
	
	
	
	

	7
	01B023
	拆除原旧车棚
	1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚）
	m2
	47.77
	
	
	

	8
	010101004
004
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	10.56
	
	
	

	9
	010103001
004
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	7.12
	
	
	

	10
	010501003
004
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.82
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
11
	010501001
004
	
垫层
	1.部位:基础垫层
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
	
m3
	
0.62
	
	
	

	12
	010515001
007
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: φ10以内
	t
	0.504
	
	
	

	13
	010515001
008
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢  业14以内
	t
	0.132
	
	
	

	
14
	010516002
004
	
预埋铁件
	1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24
	
t
	
0.105
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	15
	01B024
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	16
	011702001
007
	基础
	1.基础垫层 木模板
	m2
	2
	
	
	

	17
	011702001
008
	基础
	1.独立基础 木模板
	m2
	12.8
	
	
	

	18
	011704001
004
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
004
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	235.11
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
004
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	783.7
	
	
	

	
3
	040201020
004
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
783.7
	
	
	

	

4
	

040203007
004
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

783.7
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
014
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







4
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
014
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	19.27
	
	
	

	3
	040103001
027
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	5.86
	
	
	

	4
	040103001
028
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	8.06
	
	
	

	5
	040305001
018
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	4.88
	
	
	

	6
	040803007
005
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	147.32
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
015
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
015
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	26.91
	
	
	

	9
	040103001
029
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	7
	
	
	

	10
	040103001
030
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	15.43
	
	
	

	
11
	040305001
020
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
3.82
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
016
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	25.13
	
	
	

	2
	040103001
031
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	13.9
	
	
	

	3
	040103001
032
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	5.02
	
	
	

	
4
	040305001
021
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
5.46
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
012
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
016
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
017
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	51.31
	
	
	

	2
	040103001
033
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	0.92
	
	
	

	3
	040103001
034
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	34.6
	
	
	

	
4
	040305001
022
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
9.71
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
013
	拆除井
	1.拆除井
	座
	7
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





6
	





040504002
008
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





7
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
018
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	68.81
	
	
	

	2
	040103001
035
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.64
	
	
	

	3
	040103001
036
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	47.21
	
	
	

	
4
	040305001
023
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
12.39
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
014
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	8
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




6
	




040504009
003
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




8
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	7
	041001009
015
	拆除井
	1.拆除井
	座
	4
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	










	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





8
	





040504002
009
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
019
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	40.39
	
	
	

	2
	040103001
037
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	11.07
	
	
	

	3
	040103001
038
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	10.99
	
	
	

	
4
	040305001
024
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
7.9
	
	
	

	5
	040305001
025
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	10.14
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
016
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
017
	





砌筑井
	

1.种类、规格:DN70、DN 80
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





2
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	




8
	




040504002
010
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
004
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

6
	
	
	

	

2
	
030404017
010
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	3
	030404016
004
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	3
	
	
	

	
4
	
030411001
018
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
213.96
	
	
	

	

5
	
030408001
014
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

238.16
	
	
	

	

6
	
030408006
011
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
019
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
151.5
	
	
	

	
2
	
030411001
020
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
209.34
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
020
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De160
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
37.35
	
	
	

	
2
	
031001006
021
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
12.5
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
022
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De160
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


37.35
	
	
	

	


4
	


031001006
023
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


12.5
	
	
	

	
5
	031003003
016
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
3
	
	
	

	
6
	030804014
004
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
6
	
	
	

	
7
	031003013
004
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
024
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
36.3
	
	
	

	
2
	031001006
025
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
42
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
006
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


36.3
	
	
	

	


4
	

031001006
026
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


42
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
027
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
48.05
	
	
	

	
2
	
031001006
028
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
29.1
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
007
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


48.05
	
	
	

	


4
	


040501004
008
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


29.1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031003014
004
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	1
	
	
	

	
2
	
031001002
017
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
5.53
	
	
	

	
3
	
031001002
018
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN80
3.连接形式:焊接
	
m
	
34.92
	
	
	

	
4
	
031001002
019
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN65
3.连接形式:焊接
	
m
	
15.76
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



5
	



03B096
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	



6
	


031001008
001
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



5.53
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	


7
	


031001008
002
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


34.92
	
	
	

	


8
	


031001008
003
	


直埋式预制保温管
	1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN65
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


15.76
	
	
	

	
9
	
031003003
017
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
10
	031003003
018
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
11
	031003003
019
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
12
	031003001
010
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
13
	031003001
011
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
14
	031003001
012
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 3 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	

15
	
031002003
005
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 100
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


福利厂小区--电瓶车棚
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：福利厂小区--电瓶车棚
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030404017
011
	
配电箱
	1.名称:CAZ
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底边距地1. 8m
	
台
	
1
	
	
	

	
2
	030412001
004
	
普通灯具
	1.名称:带延时开关吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
	
套
	
2
	
	
	

	
3
	
030411001
021
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
73.6
	
	
	

	
4
	
030411001
022
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配
	
m
	
8.06
	
	
	

	

5
	
030408001
015
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

80.54
	
	
	

	

6
	
030408001
016
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-2*2.5
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

10.47
	
	
	

	

7
	
030408006
012
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:三芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	

8
	
030408006
013
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:两芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
006
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	750.9
	
	
	

	

2
	
011607001
006
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

731.7
	
	
	

	
3
	011101006
006
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
731.7
	
	
	

	

4
	
010902001
006
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

750.9
	
	
	

	

5
	
011001001
006
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

731.7
	
	
	

	

6
	

010902002
006
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

731.7
	
	
	

	
	
	车棚
	
	
	
	
	
	

	7
	01B036
	拆除原旧车棚
	1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚）
	m2
	30
	
	
	

	8
	010101004
005
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	7.92
	
	
	

	9
	010103001
005
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	5.34
	
	
	

	10
	010501003
005
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.12
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
11
	010501001
005
	
垫层
	1.部位:基础垫层
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
	
m3
	
0.47
	
	
	

	12
	010515001
009
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: φ10以内
	t
	0.378
	
	
	

	13
	010515001
010
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢  业14以内
	t
	0.099
	
	
	

	
14
	010516002
005
	
预埋铁件
	1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24
	
t
	
0.079
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	15
	01B037
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	16
	011702001
009
	基础
	1.基础垫层 木模板
	m2
	1.5
	
	
	

	17
	011702001
010
	基础
	1.独立基础 木模板
	m2
	9.6
	
	
	

	18
	011704001
006
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
006
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	165.71
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
006
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	552.36
	
	
	

	
3
	040201020
006
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
552.36
	
	
	

	

4
	

040203007
006
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

552.36
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
026
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	8.55
	
	
	

	2
	040103001
051
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	2.17
	
	
	

	3
	040103001
052
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	5.74
	
	
	

	4
	040305001
034
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	2.6
	
	
	

	5
	040803007
007
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	36.42
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
021
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







4
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	7
	040101002
027
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	12.32
	
	
	

	本页小计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
8
	040305001
035
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
1.75
	
	
	

	9
	040103001
053
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	7.07
	
	
	

	10
	040103001
054
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.21
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	







11
	







040504001
022
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
028
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	40.96
	
	
	

	2
	040103001
055
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	24.92
	
	
	

	3
	040103001
056
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	6.09
	
	
	

	
4
	040305001
036
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
8.95
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
022
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
023
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
029
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	111.83
	
	
	

	2
	040103001
057
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.84
	
	
	

	3
	040103001
058
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	83.96
	
	
	

	
4
	040305001
037
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
19.44
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
023
	拆除井
	1.拆除井
	座
	8
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





6
	





040504002
014
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





8
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
030
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	80.16
	
	
	

	2
	040103001
059
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	60.3
	
	
	

	
3
	040305001
038
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
13.14
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
024
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	4
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




5
	




040504009
005
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




4
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
025
	拆除井
	1.拆除井
	座
	4
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	













	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





7
	





040504002
015
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
031
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	11.77
	
	
	

	2
	040103001
060
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	5.5
	
	
	

	3
	040103001
061
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	2.63
	
	
	

	
4
	040305001
039
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
1.62
	
	
	

	5
	040305001
040
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	1.74
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
026
	拆除井
	1.拆除井
	座
	1
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
024
	





砌筑井
	
1.种类、规格:DN80
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
006
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

5
	
	
	

	

2
	
030404017
013
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	3
	030404016
006
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	3
	
	
	

	
4
	
030411001
026
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
101.29
	
	
	

	

5
	
030408001
018
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

121.22
	
	
	

	

6
	
030408006
015
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
027
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
72
	
	
	

	
2
	
030411001
028
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
73.16
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区-给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区-给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
038
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
70
	
	
	

	
2
	
031001006
039
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
15
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
040
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


70
	
	
	

	


4
	


031001006
041
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


15
	
	
	

	
5
	031003003
022
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
3
	
	
	

	
6
	030804014
006
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
6
	
	
	

	
7
	031003013
006
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
042
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
112.9
	
	
	

	
2
	031001006
043
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
18
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
012
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


112.9
	
	
	

	


4
	

031001006
044
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


18
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
045
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
77.4
	
	
	

	
2
	
031001006
046
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
4
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
013
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


77.4
	
	
	

	


4
	


040501004
014
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	031001002
021
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
9
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



2
	


031001008
005
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



9
	
	
	

	
3
	
031003003
023
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


建行小区--电瓶车棚
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：建行小区--电瓶车棚
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030404017
014
	
配电箱
	1.名称:CAZ
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底边距地1. 8m
	
台
	
1
	
	
	

	
2
	030412001
005
	
普通灯具
	1.名称:带延时开关吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
	
套
	
2
	
	
	

	
3
	
030411001
029
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
59.68
	
	
	

	
4
	
030411001
030
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配
	
m
	
8.06
	
	
	

	

5
	
030408001
019
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

66.27
	
	
	

	

6
	
030408001
020
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-2*2.5
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

10.47
	
	
	

	

7
	
030408006
016
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:三芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	

8
	
030408006
017
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:两芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
007
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	933.3
	
	
	

	

2
	
011607001
007
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

912
	
	
	

	
3
	011101006
007
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
912
	
	
	

	

4
	
010902001
007
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

933.3
	
	
	

	

5
	
011001001
007
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

912
	
	
	

	

6
	

010902002
007
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

912
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	7
	01B043
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	8
	011704001
007
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
007
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	64.47
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
007
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	214.9
	
	
	

	
3
	040201020
007
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
214.9
	
	
	

	

4
	

040203007
007
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

214.9
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
025
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
032
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	4.06
	
	
	

	3
	040103001
062
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.23
	
	
	

	4
	040103001
063
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	2.73
	
	
	

	5
	040305001
041
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	1.03
	
	
	

	6
	040803007
008
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	17.29
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
026
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
033
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	10.63
	
	
	

	9
	040103001
064
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	2.77
	
	
	

	10
	040103001
065
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	6.1
	
	
	

	
11
	040305001
042
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
1.51
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
034
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	21.26
	
	
	

	2
	040103001
066
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	12.88
	
	
	

	3
	040103001
067
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	3.22
	
	
	

	
4
	040305001
043
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
4.64
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
027
	拆除井
	1.拆除井
	座
	2
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
027
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
035
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	44.76
	
	
	

	2
	040103001
068
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	34
	
	
	

	
3
	040305001
044
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
8.31
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
028
	拆除井
	1.拆除井
	座
	4
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





5
	





040504002
016
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
036
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	26.09
	
	
	

	2
	040103001
069
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	18.57
	
	
	

	
3
	040305001
045
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
5.3
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
029
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	2
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




5
	




040504009
006
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




2
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
030
	拆除井
	1.拆除井
	座
	2
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	













	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





7
	





040504002
017
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
037
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	56.06
	
	
	

	2
	040103001
070
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	25.7
	
	
	

	3
	040103001
071
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	13.21
	
	
	

	
4
	040305001
046
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
7.63
	
	
	

	5
	040305001
047
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	8.15
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
031
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
028
	





砌筑井
	

1.种类、规格:DN100、 DN125
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





2
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	




8
	




040504002
018
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
007
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

3
	
	
	

	

2
	
030404017
015
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	3
	030404016
007
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	2
	
	
	

	
4
	
030411001
031
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
49.97
	
	
	

	

5
	
030408001
021
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

62.82
	
	
	

	

6
	
030408006
018
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
032
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
49.75
	
	
	

	
2
	
030411001
033
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
68.72
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影院小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影院小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
047
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
40
	
	
	

	
2
	
031001006
048
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
6
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
049
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


40
	
	
	

	


4
	


031001006
050
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


6
	
	
	

	
5
	031003003
024
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
6
	030804014
007
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
4
	
	
	

	
7
	031003013
007
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影院小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影院小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
051
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
38.5
	
	
	

	
2
	031001006
052
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
17.4
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
015
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


38.5
	
	
	

	


4
	

031001006
053
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


17.4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影院小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影院小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
054
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
26.7
	
	
	

	
2
	
031001006
055
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
15
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
016
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


26.7
	
	
	

	


4
	


040501004
017
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


15
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


电影公司小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031003014
006
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	1
	
	
	

	
2
	031001002
022
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
98.04
	
	
	

	
3
	031001002
023
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN80
3.连接形式:焊接
	
m
	
1
	
	
	

	
4
	031001002
024
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN40
3.连接形式:焊接
	
m
	
5.62
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



5
	



03B178
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	



6
	


031001008
006
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



98.04
	
	
	

	


7
	


031001008
007
	


直埋式预制保温管
	1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


1
	
	
	

	本页小计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：电影公司小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	


8
	


031001008
008
	


直埋式预制保温管
	1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN40
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


5.62
	
	
	

	
9
	031003003
025
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
10
	
031003003
026
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
11
	031003003
027
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
12
	031003001
013
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
13
	031003001
014
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
14
	031003001
015
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	

15
	
031002003
006
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 80
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
008
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	2018.31
	
	
	

	

2
	
011607001
008
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

1947.21
	
	
	

	
3
	011101006
008
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
1947.21
	
	
	

	

4
	
010902001
008
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

2018.31
	
	
	

	

5
	
011001001
008
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

1947.21
	
	
	

	

6
	

010902002
008
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

1947.21
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	7
	01B049
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	8
	011704001
008
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
008
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	233.14
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
008
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	777.14
	
	
	

	
3
	040201020
008
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
777.14
	
	
	

	

4
	

040203007
008
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

777.14
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
029
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







19
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
038
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	28.71
	
	
	

	3
	040103001
072
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	8.81
	
	
	

	4
	040103001
073
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	19.19
	
	
	

	5
	040305001
048
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	7.35
	
	
	

	6
	040803007
009
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	125.96
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
030
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







8
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
039
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	28.27
	
	
	

	9
	040103001
074
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	7.36
	
	
	

	10
	040103001
075
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	16.21
	
	
	

	
11
	040305001
049
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
4.01
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
040
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	71.05
	
	
	

	2
	040103001
076
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	39.04
	
	
	

	3
	040103001
077
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	14.75
	
	
	

	
4
	040305001
050
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
15.52
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
032
	拆除井
	1.拆除井
	座
	11
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
031
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







11
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
041
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	173.13
	
	
	

	2
	040103001
078
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	129.17
	
	
	

	
3
	040305001
051
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
33.34
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
033
	拆除井
	1.拆除井
	座
	13
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





5
	





040504002
019
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





13
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
042
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	109.5
	
	
	

	2
	040103001
079
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	79.98
	
	
	

	
3
	040305001
052
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
20.82
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
034
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	9
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




5
	




040504009
007
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




9
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
035
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	













	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





7
	





040504002
020
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
043
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	200.56
	
	
	

	2
	040103001
080
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	91.95
	
	
	

	3
	040103001
081
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	47.27
	
	
	

	
4
	040305001
053
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
27.28
	
	
	

	5
	040305001
054
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	29.16
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
036
	拆除井
	1.拆除井
	座
	7
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
032
	





砌筑井
	

1.种类、规格:DN100、 DN125
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





5
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	




8
	




040504002
021
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
008
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

10
	
	
	

	

2
	
030404017
016
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

3
	
030404017
017
	

配电箱
	1.名称:FZ1
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

4
	
030404017
018
	

配电箱
	1.名称:FZ2
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

5
	
030404017
019
	

配电箱
	1.名称:FZ3
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

6
	
030404017
020
	

配电箱
	1.名称:FZ4
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	7
	030404016
008
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	11
	
	
	

	
8
	
030411001
034
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De100
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
216.51
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
9
	
030411001
035
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
229.89
	
	
	

	
10
	
030411001
036
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
86.62
	
	
	

	

11
	
030408001
022
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*120
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

219.56
	
	
	

	

12
	
030408001
023
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*95
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

25.56
	
	
	

	

13
	
030408001
024
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

179.75
	
	
	

	

14
	
030408001
025
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*50+1*25
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

106.18
	
	
	

	

15
	
030408001
026
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*50+1*16
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

107.65
	
	
	

	

16
	
030408006
019
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

24
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 3 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	

17
	
030408006
020
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:35mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
037
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
230
	
	
	

	
2
	
030411001
038
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
170.63
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
056
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De160
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
111.7
	
	
	

	
2
	
031001006
057
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
19
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
058
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De160
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


111.7
	
	
	

	


4
	


031001006
059
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


19
	
	
	

	
5
	031003003
028
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
11
	
	
	

	
6
	030804014
008
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
22
	
	
	

	
7
	031003013
008
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
11
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
060
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
202
	
	
	

	
2
	031001006
061
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
29.6
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
018
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


202
	
	
	

	


4
	

031001006
062
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


29.6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
063
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
40
	
	
	

	
2
	
031001006
064
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
66
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
019
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


40
	
	
	

	


4
	


040501004
020
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


66
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


五交化小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031003014
007
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	2
	
	
	

	
2
	
031001002
025
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN125
3.连接形式:焊接
	
m
	
12.2
	
	
	

	
3
	
031001002
026
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
73.71
	
	
	

	
4
	
031001002
027
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN80
3.连接形式:焊接
	
m
	
37.3
	
	
	

	
5
	
031001002
028
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN65
3.连接形式:焊接
	
m
	
45
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



6
	



03B203
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



2
	
	
	

	



7
	


031001008
009
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN12 5
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



12.2
	
	
	

	本页小计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	



8
	


031001008
010
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



73.71
	
	
	

	


9
	


031001008
011
	


直埋式预制保温管
	1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


37.3
	
	
	

	


10
	


031001008
012
	


直埋式预制保温管
	1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN65
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


45
	
	
	

	
11
	
031003003
029
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
12
	031003003
030
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
13
	031003003
031
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
14
	
031003003
032
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	本页小计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：五交化小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 3 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
15
	031003001
016
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
4
	
	
	

	
16
	031003001
017
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
4
	
	
	

	
17
	031003001
018
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
4
	
	
	

	

18
	
031002003
007
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 100
	

个
	

6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
009
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	701.77
	
	
	

	

2
	
011607001
009
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

657.8
	
	
	

	
3
	011101006
009
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
657.8
	
	
	

	

4
	
010902001
009
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

701.77
	
	
	

	

5
	
011001001
009
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

675.22
	
	
	

	

6
	

010902002
009
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

675.22
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	7
	01B055
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	8
	011704001
009
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
009
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	63.75
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
009
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	212.49
	
	
	

	
3
	040201020
009
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
212.49
	
	
	

	

4
	

040203007
009
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

212.49
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
033
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







4
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
044
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	10.15
	
	
	

	3
	040103001
082
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.09
	
	
	

	4
	040103001
083
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	6.82
	
	
	

	5
	040305001
055
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	2.57
	
	
	

	6
	040803007
010
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	43.23
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
034
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







2
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
045
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	13.55
	
	
	

	9
	040103001
084
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.53
	
	
	

	10
	040103001
085
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	7.77
	
	
	

	
11
	040305001
056
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
1.92
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
046
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	28.77
	
	
	

	2
	040103001
086
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	16.33
	
	
	

	3
	040103001
087
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	4.86
	
	
	

	
4
	040305001
057
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
6.88
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
037
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
035
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
047
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	49.76
	
	
	

	2
	040103001
088
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	35.92
	
	
	

	
3
	040305001
058
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
10.75
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
038
	拆除井
	1.拆除井
	座
	7
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





5
	





040504002
022
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





7
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
048
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	56.9
	
	
	

	2
	040103001
089
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	26.09
	
	
	

	3
	040103001
090
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	13.41
	
	
	

	
4
	040305001
059
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
7.74
	
	
	

	5
	040305001
060
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	8.27
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
039
	拆除井
	1.拆除井
	座
	2
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
036
	





砌筑井
	

1.种类、规格:DN100、 DN125
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





1
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	




8
	




040504002
023
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
009
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

4
	
	
	

	

2
	
030404017
021
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	3
	030404016
009
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	3
	
	
	

	
4
	
030411001
039
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
99.08
	
	
	

	

5
	
030408001
027
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

120.42
	
	
	

	

6
	
030408006
021
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

12
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
040
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
58.17
	
	
	

	
2
	
030411001
041
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
93.17
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
065
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
52
	
	
	

	
2
	
031001006
066
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
6
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
067
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


52
	
	
	

	


4
	


031001006
068
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


6
	
	
	

	
5
	031003003
033
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
6
	
	
	

	
6
	030804014
009
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
12
	
	
	

	
7
	031003013
009
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
069
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
61.6
	
	
	

	
2
	031001006
070
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
16.5
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
021
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


61.6
	
	
	

	


4
	

031001006
071
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


16.5
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


外贸小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031003014
008
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	1
	
	
	

	
2
	031001002
029
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
40.4
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



3
	



03B224
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	



4
	


031001008
013
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



40.4
	
	
	

	
5
	
031003003
034
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
6
	
031003003
035
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
7
	031003001
019
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
8
	031003001
020
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：外贸小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
9
	031003001
021
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	

10
	
031002003
008
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 100
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
010
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	1171.13
	
	
	

	

2
	
011607001
010
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

1126.73
	
	
	

	
3
	011101006
010
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
1126.73
	
	
	

	

4
	
010902001
010
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

1171.13
	
	
	

	

5
	
011001001
010
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

1126.73
	
	
	

	

6
	

010902002
010
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

1126.73
	
	
	

	
	
	车棚
	
	
	
	
	
	

	7
	01B061
	拆除原旧车棚
	1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚）
	m2
	53
	
	
	

	8
	010101004
006
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	15.84
	
	
	

	9
	010103001
006
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	10.67
	
	
	

	10
	010501003
006
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.23
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
11
	010501001
006
	
垫层
	1.部位:基础垫层
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
	
m3
	
0.94
	
	
	

	12
	010515001
011
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: φ10以内
	t
	0.756
	
	
	

	13
	010515001
012
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢  业14以内
	t
	0.198
	
	
	

	
14
	010516002
006
	
预埋铁件
	1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24
	
t
	
0.157
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	15
	01B062
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	16
	011702001
011
	基础
	1.基础垫层 木模板
	m2
	3
	
	
	

	17
	011702001
012
	基础
	1.独立基础 木模板
	m2
	19.2
	
	
	

	18
	011704001
010
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
010
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	108.4
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
010
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	361.34
	
	
	

	
3
	040201020
010
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
361.34
	
	
	

	

4
	

040203007
010
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

361.34
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
037
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







9
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
049
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	12.36
	
	
	

	3
	040103001
091
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.76
	
	
	

	4
	040103001
092
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	8.3
	
	
	

	5
	040305001
061
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	3.13
	
	
	

	6
	040803007
011
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	52.64
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
038
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
050
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	9.06
	
	
	

	9
	040103001
093
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	2.36
	
	
	

	10
	040103001
094
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	5.2
	
	
	

	
11
	040305001
062
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
1.29
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
051
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	30.99
	
	
	

	2
	040103001
095
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	19.02
	
	
	

	3
	040103001
096
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	4.44
	
	
	

	
4
	040305001
063
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
6.77
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
040
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
039
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
052
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	41.42
	
	
	

	2
	040103001
097
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	5.05
	
	
	

	3
	040103001
098
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	27.81
	
	
	

	
4
	040305001
064
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
6.24
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
041
	拆除井
	1.拆除井
	座
	5
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





6
	





040504002
024
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





5
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
053
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	30.57
	
	
	

	2
	040103001
099
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	21.3
	
	
	

	
3
	040305001
065
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
6.68
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
042
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	3
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




5
	




040504009
008
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




3
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
043
	拆除井
	1.拆除井
	座
	1
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	













	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





7
	





040504002
025
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
054
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	113.14
	
	
	

	2
	040103001
100
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	50.85
	
	
	

	3
	040103001
101
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	28.32
	
	
	

	
4
	040305001
066
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
15.1
	
	
	

	5
	040305001
067
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	16.11
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
044
	拆除井
	1.拆除井
	座
	4
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
040
	





砌筑井
	

1.种类、规格:DN100、 DN125
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





3
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	




8
	




040504002
026
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
010
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

9
	
	
	

	

2
	
030404017
022
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

3
	
030404017
023
	

配电箱
	1.名称:FZ1
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

4
	
030404017
024
	

配电箱
	1.名称:FZ2
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	

5
	
030404017
025
	

配电箱
	1.名称:FZ3
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	6
	030404016
010
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	5
	
	
	

	
7
	
030411001
042
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De100
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
60.7
	
	
	

	
8
	
030411001
043
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
138.19
	
	
	

	本页小计
	
	





	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	

9
	
030408001
028
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*120
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

73.82
	
	
	

	

10
	
030408001
029
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

178.88
	
	
	

	

11
	
030408006
022
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

16
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	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
044
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
118.03
	
	
	

	
2
	
030411001
045
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
49.16
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
072
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
55
	
	
	

	
2
	
031001006
073
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
16.65
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
074
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


55
	
	
	

	


4
	


031001006
075
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


16.65
	
	
	

	
5
	031003003
036
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
5
	
	
	

	
6
	030804014
010
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
10
	
	
	

	
7
	031003013
010
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
5
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
076
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
42.1
	
	
	

	
2
	031001006
077
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
23.5
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
022
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


42.1
	
	
	

	


4
	

031001006
078
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


23.5
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
079
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
15
	
	
	

	
2
	
031001006
080
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
25
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
023
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


15
	
	
	

	


4
	


040501004
024
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


25
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031003014
009
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	1
	
	
	

	
2
	
031001002
030
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN150
3.连接形式:焊接
	
m
	
11.7
	
	
	

	
3
	
031001002
031
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN125
3.连接形式:焊接
	
m
	
34.56
	
	
	

	
4
	
031001002
032
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
31.42
	
	
	

	
5
	
031001002
033
	
钢管
	1.部位:直埋式保温管拆除
2.规格:DN80
3.连接形式:焊接
	
m
	
28.46
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



6
	



03B249
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	



7
	


031001008
014
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN15 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



11.7
	
	
	

	本页小计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	



8
	


031001008
015
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN12 5
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



34.56
	
	
	

	



9
	


031001008
016
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



31.42
	
	
	

	


10
	


031001008
017
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


28.46
	
	
	

	
11
	
031003003
037
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
12
	031003003
038
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
13
	
031003003
039
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN15 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
14
	031003001
022
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	本页小计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 3 页
	



共 3 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
15
	031003001
023
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
16
	031003001
024
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	

17
	
031002003
009
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 150
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


康健饮料小区--电瓶车棚
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：康健饮料小区--电瓶车棚
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030404017
026
	
配电箱
	1.名称:CAZ
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底边距地1. 8m
	
台
	
1
	
	
	

	
2
	030412001
006
	
普通灯具
	1.名称:带延时开关吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
	
套
	
2
	
	
	

	
3
	
030411001
046
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
12.46
	
	
	

	
4
	
030411001
047
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配
	
m
	
8.06
	
	
	

	

5
	
030408001
030
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

17.87
	
	
	

	

6
	
030408001
031
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-2*2.5
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

10.47
	
	
	

	

7
	
030408006
023
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:三芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	

8
	
030408006
024
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:两芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
011
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	563.43
	
	
	

	

2
	
011607001
011
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

539.6
	
	
	

	
3
	011101006
011
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
539.6
	
	
	

	

4
	
010902001
011
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

563.43
	
	
	

	

5
	
011001001
011
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

539.6
	
	
	

	

6
	

010902002
011
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

539.6
	
	
	

	
	
	车棚
	
	
	
	
	
	

	7
	01B068
	拆除原旧车棚
	1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚）
	m2
	46.82
	
	
	

	8
	010101004
007
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	18.48
	
	
	

	9
	010103001
007
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	12.45
	
	
	

	10
	010501003
007
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.94
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
11
	010501001
007
	
垫层
	1.部位:基础垫层
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
	
m3
	
1.09
	
	
	

	12
	010515001
013
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: φ10以内
	t
	0.882
	
	
	

	13
	010515001
014
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢  业14以内
	t
	0.231
	
	
	

	
14
	010516002
007
	
预埋铁件
	1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24
	
t
	
0.183
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	15
	01B069
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	16
	011702001
013
	基础
	1.基础垫层 木模板
	m2
	3.5
	
	
	

	17
	011702001
014
	基础
	1.独立基础 木模板
	m2
	22.4
	
	
	

	18
	011704001
011
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
011
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	213.13
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
011
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	710.43
	
	
	

	
3
	040201020
011
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
710.43
	
	
	

	

4
	

040203007
011
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

710.43
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
041
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







4
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
055
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	5.91
	
	
	

	3
	040103001
102
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.8
	
	
	

	4
	040103001
103
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	3.97
	
	
	

	5
	040305001
068
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	1.5
	
	
	

	6
	040803007
012
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	25.19
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
042
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
056
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	6.34
	
	
	

	9
	040103001
104
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.65
	
	
	

	10
	040103001
105
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	3.64
	
	
	

	
11
	040305001
069
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
0.9
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
057
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	15.6
	
	
	

	2
	040103001
106
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	9.55
	
	
	

	3
	040103001
107
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	2.27
	
	
	

	
4
	040305001
070
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
3.41
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
045
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
043
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
058
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	106.84
	
	
	

	2
	040103001
108
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	27.65
	
	
	

	3
	040103001
109
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	60.24
	
	
	

	
4
	040305001
071
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
13.52
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
046
	拆除井
	1.拆除井
	座
	6
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





6
	





040504002
027
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
059
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	54.05
	
	
	

	2
	040103001
110
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	38.67
	
	
	

	
3
	040305001
072
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
11.09
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	4
	041001009
047
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	5
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




5
	




040504009
009
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




5
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
048
	拆除井
	1.拆除井
	座
	5
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	













	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





7
	





040504002
028
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





5
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
060
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	152.29
	
	
	

	2
	040103001
111
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	70.42
	
	
	

	3
	040103001
112
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	35.07
	
	
	

	
4
	040305001
073
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
20.81
	
	
	

	5
	040305001
074
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	22.28
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
049
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	砖砌阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	





7
	





040504001
044
	





砌筑井
	
1.种类、规格:DN80
2.部位:检查井
3、.:、砖规格
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集12N6-P28、2 9
	





座
	





2
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	









	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	




8
	




040504002
029
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
011
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

4
	
	
	

	

2
	
030404017
027
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	3
	030404016
011
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	3
	
	
	

	
4
	
030411001
048
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
73.4
	
	
	

	

5
	
030408001
032
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

94.08
	
	
	

	

6
	
030408006
025
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
049
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
42.64
	
	
	

	
2
	
030411001
050
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
46.45
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
081
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
25
	
	
	

	
2
	
031001006
082
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
7.5
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
083
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


25
	
	
	

	


4
	


031001006
084
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


7.5
	
	
	

	
5
	031003003
040
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
3
	
	
	

	
6
	030804014
011
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
6
	
	
	

	
7
	031003013
011
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
085
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
104
	
	
	

	
2
	031001006
086
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
10.5
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
025
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


104
	
	
	

	


4
	

031001006
087
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


10.5
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
088
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
21.5
	
	
	

	
2
	
031001006
089
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
100.4
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
026
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


21.5
	
	
	

	


4
	


040501004
027
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


100.4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031003014
010
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	1
	
	
	

	
2
	031001002
034
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
75.81
	
	
	

	
3
	031001002
035
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN80
3.连接形式:焊接
	
m
	
48.9
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



4
	



03B278
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	



5
	


031001008
018
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



75.81
	
	
	

	


6
	


031001008
019
	


直埋式预制保温管
	1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN80
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	


m
	


48.9
	
	
	

	本页小计
	
	






	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
7
	
031003003
041
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
8
	031003003
042
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN80
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
9
	031003001
025
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
10
	031003001
026
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
11
	031003001
027
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	

12
	
031002003
010
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 100
	

个
	

6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


财政物业小区--电瓶车棚
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：财政物业小区--电瓶车棚
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030404017
028
	
配电箱
	1.名称:CAZ
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底边距地1. 8m
	
台
	
1
	
	
	

	
2
	030412001
007
	
普通灯具
	1.名称:带延时开关吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
	
套
	
1
	
	
	

	
3
	
030411001
051
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
28.91
	
	
	

	
4
	
030411001
052
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配
	
m
	
3.05
	
	
	

	

5
	
030408001
033
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

34.73
	
	
	

	

6
	
030408001
034
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-2*2.5
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

5.33
	
	
	

	

7
	
030408006
026
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:三芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	

8
	
030408006
027
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:两芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--修缮建筑工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	屋面
	
	
	
	
	
	

	1
	011607002
012
	防水层拆除
	部位:屋面
1.3厚防水卷材
	m2
	600.48
	
	
	

	

2
	
011607001
012
	

刚性层拆除
	部位:屋面
1.20厚细石混凝土
2.40厚岩棉板保温板
3.20厚水泥砂浆找平层
4.钢筋混凝土屋面板
	

m2
	

581.04
	
	
	

	
3
	011101006
012
	平面砂浆找平层
	1.找平层厚度:20厚1:2. 5水泥砂浆保护层
2.0.4厚聚乙烯膜一层
	
m2
	
581.04
	
	
	

	

4
	
010902001
012
	

屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS防水层
2.防水层数:2层
3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层
	

m2
	

600.48
	
	
	

	

5
	
011001001
012
	

保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:130厚挤塑聚苯板保温板
2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

581.04
	
	
	

	

6
	

010902002
012
	

屋面涂膜防水
	1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5厚
3.20厚1:2.5水泥砂浆找平层
	

m2
	

581.04
	
	
	

	
	
	车棚
	
	
	
	
	
	

	7
	01B076
	拆除原旧车棚
	1.拆除原旧车棚（钢结构+彩钢棚）
	m2
	45
	
	
	

	8
	010101004
008
	挖基坑土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	10.56
	
	
	

	9
	010103001
008
	回填方
	1.密实度要求:夯填
2.填方材料品种:素土
	m3
	7.12
	
	
	

	10
	010501003
008
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	2.82
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--修缮建筑工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
11
	010501001
008
	
垫层
	1.部位:基础垫层
2.混凝土种类:预拌
3.混凝土强度等级:C20
	
m3
	
0.62
	
	
	

	12
	010515001
015
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格: φ10以内
	t
	0.504
	
	
	

	13
	010515001
016
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:三级钢  业14以内
	t
	0.132
	
	
	

	
14
	010516002
008
	
预埋铁件
	1.铁件尺寸:300*400*12 mm预埋板、6 业24
	
t
	
0.105
	
	
	

	
	
	铁艺大门
	
	
	
	
	
	

	15
	01B077
	铁艺大门拆除
	1.拆除原铁艺大门
	套
	1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	16
	011702001
015
	基础
	1.基础垫层 木模板
	m2
	2
	
	
	

	17
	011702001
016
	基础
	1.独立基础 木模板
	m2
	12.8
	
	
	

	18
	011704001
012
	超高施工增加
	
	m2
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--路面工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--路面工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除路面
	
	
	
	
	
	

	1
	040101001
012
	挖一般土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	380.19
	
	
	

	
	
	混凝土路面
	
	
	
	
	
	

	2
	040202001
012
	路床(槽）整形
	1.部位:路基碾压
	m2
	1267.31
	
	
	

	
3
	040201020
012
	
褥垫层
	1.厚度:300mm
2.材料品种、规格及比例:3:7灰土
	
m2
	
1267.31
	
	
	

	

4
	

040203007
012
	

水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C25
2.厚度:18cm
3.嵌缝材料:缝内填沥青类材料
4.塑料膜养护
5.刻纹机刻纹
	

m2
	

1267.31
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--电气土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	强电
	
	
	
	
	
	

	
	
	电缆手孔井
	
	
	
	
	
	

	







1
	







040504001
045
	







砌筑井
	

1.部位:电缆手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







4
	
	
	

	
	
	电缆穿管埋设
	
	
	
	
	
	

	2
	040101002
061
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	11.31
	
	
	

	3
	040103001
113
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	3.44
	
	
	

	4
	040103001
114
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	4.73
	
	
	

	5
	040305001
075
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:100mm
	m3
	2.86
	
	
	

	6
	040803007
013
	铺砂、盖保护板 (砖）
	1.种类:C15混凝土板
2.规格:550*200*40mm
	m
	48.13
	
	
	

	
	
	弱电
	
	
	
	
	
	

	
	
	通信手孔井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	







	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--电气土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	







7
	







040504001
046
	







砌筑井
	

1.部位:通信手孔井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3、.:、水
浆砌筑MU20粉煤灰砖
4.混凝土强度等级:C20
5.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
6.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.防渗、防水、防腐要求:M10水泥砂浆抹面20厚防水处理
8.参考图集12D9-P114
	







座
	







4
	
	
	

	
	
	2*七孔梅花管、6*SC50镀锌钢管埋设
	
	
	
	
	
	

	8
	040101002
062
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	17.76
	
	
	

	9
	040103001
115
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	4.62
	
	
	

	10
	040103001
116
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	10.19
	
	
	

	
11
	040305001
076
	
垫层
	1.材料品种、规格:C15混凝土
2.厚度:80mm
	
m3
	
2.52
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--给水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--给水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	给水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
063
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	64.43
	
	
	

	2
	040103001
117
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	38.6
	
	
	

	3
	040103001
118
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	8.7
	
	
	

	
4
	040305001
077
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
14.07
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
050
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	水表井
	
	
	
	
	
	

	







6
	







040504001
047
	







砌筑井
	

1.部位:水表井
2.垫层材质及厚度:C10混凝土
3.底板材质及厚度:C25混凝土
4、.:、水
浆砌筑MU10砖
5.砂浆强度等级:C25
6.盖板材质、规格:混凝土盖板预制、运输、安装
7.井筒、井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
8.参考图集07MS101-2-P 41
	







座
	







3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--污水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--污水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	污水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
064
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	30.14
	
	
	

	2
	040103001
119
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	1.82
	
	
	

	3
	040103001
120
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	21.71
	
	
	

	
4
	040305001
078
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
4.99
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
051
	拆除井
	1.拆除井
	座
	3
	
	
	

	
	
	污水检查井
	
	
	
	
	
	

	





6
	





040504002
030
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P21
	





座
	





3
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--雨水土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	雨水管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
065
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	287.92
	
	
	

	2
	040103001
121
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	28.89
	
	
	

	3
	040103001
122
	回填方
	1.填方材料品种:中、粗砂
	m3
	134.03
	
	
	

	
4
	040305001
079
	
垫层
	1.材料品种、规格:中、粗砂
2.厚度:150mm
	
m3
	
109.15
	
	
	

	
	
	拆除雨水口
	
	
	
	
	
	

	5
	041001009
052
	拆除井
	1.拆除雨水口
	座
	7
	
	
	

	
	
	单篦雨水口
	
	
	
	
	
	

	




6
	




040504009
010
	




雨水口
	
1.雨水口规格:680*380 mm
2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15混凝土垫层
3.井深:1m
4.材料品种、规格:普通砖
5.10cmC15砼过梁
6.井篦采用球墨铸铁雨水口箅带座
7.参考图集12S-8-P55
	




座
	




7
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	7
	041001009
053
	拆除井
	1.拆除井
	座
	6
	
	
	

	
	
	雨水检查井
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	










	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--雨水土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	





8
	





040504002
031
	





混凝土井
	
1. Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:220厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:100厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:06MS201-3- P12
	





座
	





6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--暖通土建工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--暖通土建工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	供暖管管沟
	
	
	
	
	
	

	1
	040101002
066
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:一、二类土
2.挖土深度:2m 内
	m3
	50.42
	
	
	

	2
	040103001
123
	回填方
	1.密实度要求: ≥90%
2.填方材料品种:原土
	m3
	23.12
	
	
	

	3
	040103001
124
	回填方
	1.填方材料品种:细砂
	m3
	11.6
	
	
	

	
4
	040305001
080
	
垫层
	1.材料品种、规格:级配砂石
2.厚度:200mm
	
m3
	
6.86
	
	
	

	5
	040305001
081
	垫层
	1.材料品种、规格:细砂
2.厚度:200mm
	m3
	7.33
	
	
	

	
	
	拆除井
	
	
	
	
	
	

	6
	041001009
054
	拆除井
	1.拆除井
	座
	1
	
	
	

	
	
	混凝土阀门检查井
	
	
	
	
	
	

	




7
	




040504002
032
	




混凝土井
	
1.阀门检查井
2.垫层材质及厚度:100厚C10混凝土
3.基础材质及厚度:200厚C25混凝土
4.混凝土强度等级:C25
5.盖板材质、规格:200厚C25钢筋砼
6.井盖、井圈材质及规格: Φ700铸铁井盖
7.参考图集:12N6P26-32页
	




座
	




1
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--电气工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--电气工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	

1
	
030412007
012
	

一般路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.规格:LED-1*35W IP4 5
3.墙挂式灯具，安装高度为3.2m，半截光型
	

套
	

5
	
	
	

	

2
	
030404017
029
	

配电箱
	1.名称:AL-Z
2.规格:800*600*200
3.防护等级:IP45
4.材质:304不锈钢
5.安装方式:明敷
	

台
	

1
	
	
	

	3
	030404016
012
	电表箱
	1.名称:单元表箱
	台
	3
	
	
	

	
4
	
030411001
053
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
90.17
	
	
	

	

5
	
030408001
035
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-4*70+1*35
3.材质:铜芯
4.敷设方式:穿管敷设
5.电压等级(kV):1KV
	

m
	

111.83
	
	
	

	

6
	
030408006
028
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:五芯
3.规格:120mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压等级（kV):1KV
	

个
	

6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--弱电工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--弱电工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030411001
054
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:DN50
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
71.3
	
	
	

	
2
	
030411001
055
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:七孔梅花管
3.规格:De110
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
116.77
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--给水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--给水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
090
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
127.5
	
	
	

	
2
	
031001006
091
	
塑料管
	1.材质:PE100级给水管拆除
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
	
m
	
6
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


031001006
092
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De110
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


127.5
	
	
	

	


4
	


031001006
093
	


塑料管
	1.材质:PE100级给水管
2.规格:De63
3.连接形式:电熔连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
5.安装部位:室外
6.介质:给水
	


m
	


6
	
	
	

	
5
	031003003
043
	
焊接法兰阀门
	1.类型:伸缩器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
6
	
	
	

	
6
	030804014
012
	
低压塑料管件
	1.类型:盘熔短管
2.规格:De63
3.连接形式:热熔连接
	
个
	
12
	
	
	

	
7
	031003013
012
	
水表
	1.类型:水表组
2.规格:DN50
3.连接形式:法兰连接
	
组
	
6
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--排水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--排水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
094
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
24
	
	
	

	
2
	031001006
095
	
塑料管
	1.材质:PVC排水塑料管
2.规格: De100
3.连接形式:粘接连接
	
m
	
7.5
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
028
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


24
	
	
	

	


4
	

031001006
096
	


塑料管
	1.材质:PVC塑料排水管
2.规格:De110
3.连接形式:粘接连接
4.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验
5.安装部位:室外
6.介质:污水
	


m
	


7.5
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--雨水工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--雨水工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	
1
	
031001006
097
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De300
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
40
	
	
	

	
2
	
031001006
098
	
塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )拆除
2.规格: De200
3.连接形式:胶圈接口
	
m
	
66
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	


3
	


040501004
029
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De300
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


40
	
	
	

	


4
	


040501004
030
	


塑料管
	1.安装部位:室外
2.介质:污水
3.材质及规格:HDPE双壁波纹管（SN≥8KN/m³ )
De200
4.连接形式:胶圈接口
5.管道检验及试验要求:闭水试验
	


m
	


66
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--采暖工程
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	拆除工程
	
	
	
	
	
	

	1
	031003014
011
	热量表
	1.类型:热力入口拆除
2.型号、规格:DN100
	组
	1
	
	
	

	
2
	031001002
036
	
钢管
	1.部位:焊接钢管拆除
2.规格:DN100
3.连接形式:焊接
	
m
	
35.8
	
	
	

	
	
	新建工程
	
	
	
	
	
	

	



3
	



03B307
	



热力装置入口
	
1.名称:热力装置入口
2.规格:蝶阀DN100、压力表Y-100、温度计、闸板阀DN40、Y型过滤器10目、Y型过滤器60目、超声波式热量表DN70、自力式压差控制阀DN100、闸板阀DN32、静态水力平衡阀DN100
	



项
	



1
	
	
	

	



4
	


031001008
020
	


直埋式预制保温管
	
1.名称:直埋式预制保温管
2.介质:采暖供回水
3.管道材质、规格:DN10 0
4.连接形式:焊接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗
	



m
	



35.8
	
	
	

	
5
	
031003003
044
	
焊接法兰阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
2
	
	
	

	
6
	
031003003
045
	
焊接法兰阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN10 0
3.连接形式:法兰连接
	
个
	
4
	
	
	

	
7
	031003001
028
	
螺纹阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	
8
	031003001
029
	
螺纹阀门
	1.类型:泄水阀
2.规格、压力等级:DN32
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	本页小计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--采暖工程
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 2 页
	



共 2 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
9
	031003001
030
	
螺纹阀门
	1.类型:排气阀
2.规格、压力等级:DN25
3.连接形式:螺纹连接
	
个
	
2
	
	
	

	

10
	
031002003
011
	

套管
	1.名称、类型:一般钢套管
2.材质:焊接钢管
3.规格:介质管道管径DN 100
	

个
	

4
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08




	
	


宁德苑小区--电瓶车棚
	


工程

	
招 标 工 程 量 清 单

	
	
	
	
	

	



招  标  人：
	
	



造价咨询人：
	

	
	（单位盖章）
	
	(单位资质专用章)

	

法定代表人或其授权人：
	
	

法定代表人或其授权人：
	

	
	(签字或盖章)
	
	(签字或盖章)

	



编  制  人：
	
	



复  核  人：
	

	
	(造价人员签字盖专用章)
	
	(造价工程师签字盖专用章)

	
	
	
	

	



编制时间：
	
	



复核时间：
	

















	
	
	扉-1




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：宁德苑小区--电瓶车棚
	
标段：临汾市尧都区福利巷小区等17个
老旧小区改造项目工程总承包（EPC）一标段
	



第 1 页  共 1 页

	
序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	
030404017
030
	
配电箱
	1.名称:CAZ
2.规格:400*300*200
3.安装方式:底边距地1. 8m
	
台
	
1
	
	
	

	
2
	030412001
008
	
普通灯具
	1.名称:带延时开关吸顶灯
2.安装方式:吸顶安装
	
套
	
3
	
	
	

	
3
	
030411001
056
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:PE塑料管
3.规格:De65
4.配置形式:埋地敷设
	
m
	
48.86
	
	
	

	
4
	
030411001
057
	
配管
	1.名称:配管
2.材质:塑料管
3.规格:PVC20
4.配置形式:暗配
	
m
	
13.04
	
	
	

	

5
	
030408001
036
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-3*10
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

55.18
	
	
	

	

6
	
030408001
037
	

电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.规格:ZR-YJV-2*2.5
3.材质:铜芯
4.电压(kV):1KV
5.敷设方式:穿管敷设
	

m
	

15.57
	
	
	

	

7
	
030408006
029
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:三芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	

8
	
030408006
030
	

电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.型号:两芯
3.规格:10mm2以下
4.材质、类型:铜芯
5.电压(kV):1KV
	

个
	

2
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	
	表— 08



