预算工程量
	工程名称
	机关单身楼维修——电缆改造

	1.YJV4*240+1*120mm2 直埋敷设：43m
2.PE管N160mm*14.6mm电缆穿管埋地敷设：36m
3.PE管N160mm热缩式电缆中间接头制作安装：5个
4.开挖150mm厚混凝土路面:1.35m³
5.电缆沟挖土5.4m³
6.电缆沟铺沙盖砖47m
7.铺砖地面14.1㎡
8.人装自卸车垃圾外运（25km):12.677m³
9.机械拆除混凝土路面5.76m³
10.挖掘机装土方67.2m³
11.电缆沟回填（自卸汽车运输石粉回填）：67.2m³
12.地面铺砖：96㎡
13.挖掘机配合电缆施工3台班。
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